

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 24.11.2021 |  | № | 349 |
| пгт Тужа | | | |

**Об утверждении сметы на выполнение работ   
по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и искусственных сооружений   
на них муниципального образования Тужинский муниципальный район на 2022 год**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации   
от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации  
и требованиях к их содержанию» и на основании статьи 32 Устава Тужинского муниципального района, администрация Тужинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить смету стоимостью19 596 002 (девятнадцать миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч два)рубля00 копеек  
на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов   
и искусственных сооружений на них муниципального образования Тужинский муниципальный район на 2022 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Тужинского муниципального района   
по жизнеобеспечению Зубареву О.Н.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области.

Глава Тужинского

муниципального района Л.В. Бледных

Приложение УТВЕРЖДЕНА

постановлениемадминистрации

Тужинскогомуниципальногорайона от24.11.2021№ 349

**СМЕТА**

***Содержание автомобильныхдорог общего пользования местногозначения вне границ населенных пунктов и искусственных сооружений на них муниципального образования Тужинский муниципальный район на 2022 год***

*(наименованиеработизатрат,наименованиеобъекта)*

Основание:техническоезадание

Сметная стоимость строительных работ 19596,002 тыс. руб. Средства на оплату труда 1706,261 тыс. руб. Сметная трудоемкость 4374,89 чел.час Составлена в текущих ценах октября 2021 с прогнозом на 2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед.изм. | Кол. | | Сметнаястоимостьвтекущих(прогнозных)ценах,руб. | | | | | | Т/зосн. раб. | Т/з мех. |
| на ед. | всего | на ед. | общая | Втом числе | | |  |
| Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Раздел1.Летнеесодержаниедорог** | | | | | | | | | | | | | |
| Автобусныеостановки,автопавильоны | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ГЭСНс01-04- 016-01** | Очистка:автобусныхостановок,площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора вручную | 1000м2 |  | 1,92 | 3735,35 | 7172 | 3713 | 3459 |  |  | 21,77 | 3,63 |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 11,34 | 21,77 | 170,51 | 3712 | 3712 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 1,89 | 3,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.121550 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 1,89 | 3,63 | 953,32 | 3460,55 |  | 3460,55 |  |  |  |  |
| 2 | **ГЭСНс01-01-**  **012-01** | Скашиваниетравывручную:наобочинахи  разделительнойполосе | 100м2 |  | 7,2 | 47,74 | 344 | 344 |  |  |  | 2,02 |  |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 0,28 | 2,02 | 170,51 | 344,43 | 344,43 |  |  |  |  |  |
| Водопропускныетрубы | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **ГЭСНс01-01- 012-02** | Скашиваниетравывручную:вканавах,на откосах,уоголовковводопропускныхтруб | 100м2 |  | 34 | 71,61 | 2435 | 2435 |  |  |  | 14,28 |  |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 0,42 | 14,28 | 170,51 | 2434,88 | 2434,88 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | **ГЭСНс01-07-**  **003-03** | Вырубкакустарникаиподлескавручную | 1га |  | 0,6 | 43291,82 | 25975 | 25975 |  |  |  | 144,86 |  |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 112,72 | 67,63 | 170,51 | 11531,59 | 11531,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорожныйрабочий3 разряда(ср 3) | чел.час | 128,72 | 77,23 | 187,01 | 14442,78 | 14442,78 |  |  |  |  |  |
| 5 | **ГЭСНс01-01- 009-02** | Засыпкагрунтомпромоиниямнаоткосахи бермах с трамбованием вручную: грунт II  группы | 10м3 |  | 12 | 2865,72 | 34389 | 17458 | 16931 |  |  | 106,56 | 17,76 |
|  |  | Дорожныйрабочий1 разряда(ср 1) | чел.час | 4,44 | 53,28 | 157,15 | 8372,95 | 8372,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 4,44 | 53,28 | 170,51 | 9084,77 | 9084,77 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 1,48 | 17,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 1,48 | 17,76 | 953,32 | 16930,96 |  | 16930,96 |  |  |  |  |
|  | 2.407-9080 | Грунтдренирующий | м3 | 11,5 | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **ГЭСН01-01-014- 05**  *Вред.пр.№253МинрегионаРФ* | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалыэкскаваторамис ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000м3  грунта |  | 0,138  *12\*11,5/1000* | 89146,23 | 12302 | 737 | 11555 | 2604 | 10 | 4,32 | 12,43 |
|  |  | Затратытрударабочих-строителей(ср2) | чел.час | 31,32 | 4,32 | 170,51 | 736,6 | 736,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 90,09 | 12,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходупри работенадругихвидах строительства 0,25 м3 | маш.час | 73,04 | 10,08 | 903,23 | 9104,56 |  | 9104,56 | 2111,36 |  |  |  |
|  | 2.070148 | Бульдозерыприработенадругихвидах  строительства59кВт(80л.с.) | маш.час | 17,05 | 2,35 | 1041,62 | 2447,81 |  | 2447,81 | 492,23 |  |  |  |
| *З* | 3.КСМ | ЩебеньМ-400,фракция20-40 мм | м3 | 0,04 | 0,0055 | 1857,99 | 10,22 |  |  |  | 10,22 |  |  |
| 7 | **ТССЦпг-03-21- 01-012**  *ПриказМинстрояРоссииот28.02.17*  *№491/пр* | Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающихвне карьера,на расстояние: до 12 км: I класс груза | 1тгруза |  | 234,6  *138\*1,7* | 171,16 | 40154 |  | 40154 |  |  |  |  |
| 8 | **ГЭСНс01-03-**  **002-01** | Очисткаотверстийтруботгрязиинаносов | 10м |  | 6,8 | 926,96 | 6303 | 3710 | 2593 |  |  | 21,76 | 2,72 |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 3,2 | 21,76 | 170,51 | 3710,3 | 3710,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,4 | 2,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 0,4 | 2,72 | 953,32 | 2593,03 |  | 2593,03 |  |  |  |  |
| Дорожныезнаки | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | **ГЭСНс01-04-**  **004-01** | Заменащитковдорожныхзнаков:на  стойках | 100шт. |  | 0,1 | 165710 | 16571 | 443 | 2258 |  | 13870 | 2,37 | 2,37 |
|  |  | Дорожныйрабочий3 разряда(ср 3) | чел.час | 23,69 | 2,37 | 187,01 | 443,21 | 443,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 23,69 | 2,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 23,69 | 2,37 | 953,32 | 2259,37 |  | 2259,37 |  |  |  |  |
| *З* | 2.ООО  "Дорсервис" | Щиткидорожных знаков | шт. | 100 | 10 | 1361,13 | 13611,3 |  |  |  | 13611,3 |  |  |
| *З* | 3.101-9660 | Болтысгайками | кг | 13 | 1,3 | 198,66 | 258,26 |  |  |  | 258,26 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | **ГЭСНс01-04-**  **003-01** | Окраскастоекдорожныхзнаков | 100шт. |  | 2 | 13800,73 | 27601 | 10311 | 13747 |  | 3543 | 57,68 | 14,42 |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.-ч | 14,42 | 28,84 | 170,51 | 4917,51 | 4917,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорожныйрабочий3 разряда(ср 3) | чел.-ч | 14,42 | 28,84 | 187,01 | 5393,37 | 5393,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.-ч | 7,21 | 14,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.121550 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 7,21 | 14,42 | 953,32 | 13746,87 |  | 13746,87 |  |  |  |  |
|  | 2.113-8028 | ЭмальПФ-115белая | кг | 12 | 24 | 120,07 | 2881,68 |  |  |  | 2881,68 |  |  |
|  | 3.113-8029 | ЭмальПФ-115цветная | кг | 2,72 | 5,44 | 121,7 | 662,05 |  |  |  | 662,05 |  |  |
| 11 | **ГЭСНс01-04-**  **005-01** | Установкадорожныхзнаков | 100шт. |  | 0,1 | 289443,89 | 28944 | 5358 | 7143 |  | 16443 | 29,97 | 7,49 |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.-ч | 149,86 | 14,99 | 170,51 | 2555,94 | 2555,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорожныйрабочий3 разряда(ср 3) | чел.-ч | 149,86 | 14,99 | 187,01 | 2803,28 | 2803,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.-ч | 74,93 | 7,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.121550 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 74,93 | 7,49 | 953,32 | 7140,37 |  | 7140,37 |  |  |  |  |
|  | 2.101-9540 | Цемент | т | 2,059 | 0,2059 | 6524,1 | 1343,31 |  |  |  | 1343,31 |  |  |
|  | 3.101-9571 | Знакидорожные | шт. | 100 | 10 | 1361,13 | 13611,3 |  |  |  | 13611,3 |  |  |
| *Н* | 4.110-9181 | Стойкиметаллические | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Уд* | *5.113-8028* | *ЭмальПФ-115белая* | *кг* | *9,3* | *0,93* | 120,07 | *111,67* |  |  |  | *111,67* |  |  |
| *Уд* | *6.113-8029* | *ЭмальПФ-115цветная* | *кг* | *2,16* | *0,216* | 121,7 | *26,29* |  |  |  | *26,29* |  |  |
|  | 7.408-9020 | Песок | м3 | 3,47 | 0,347 | 2267,99 | 786,99 |  |  |  | 786,99 |  |  |
|  | 8.408-9080 | Щебень | м3 | 3,76 | 0,376 | 1857,99 | 698,6 |  |  |  | 698,6 |  |  |
|  | 9.411-0001 | Вода | м3 | 1,301 | 0,1301 | 24,27 | 3,16 |  |  |  | 3,16 |  |  |
| 12 | **ООО**  **"Дорсервис"** | Стойкиметаллическаяоцинкованнаядлина  3,8м,2,0мм | шт |  | 10 | 3634,05 | 36341 |  |  |  | 36341 |  |  |
| Дорожныеограждения | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | **ГЭСНс01-04-**  **008-01** | Очисткаогражденияотпылиигрязи:водой  изшланга | 100 м |  | 33,5 | 941,39 | 31537 | 3484 | 27890 | 5003 | 163 | 20,44 | 20,44 |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.-ч | 0,61 | 20,44 | 170,51 | 3485,22 | 3485,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.-ч | 0,61 | 20,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.121342 | Машиныдорожныекомбинированные,  мощностьюот210до270л.с. | маш.час | 0,61 | 20,44 | 1364,81 | 27896,72 |  | 27896,72 | 5004,12 |  |  |  |
|  | 2.411-0001 | Вода | м3 | 0,2 | 6,7 | 24,27 | 162,61 |  |  |  | 162,61 |  |  |
| 14 | **ГЭСНс01-04-**  **008-06** | Уборкананосногогрунтаиз-под  ограждениявручную | 100 м |  | 33,5 | 1433,38 | 48018 | 28218 | 19800 |  |  | 165,49 | 20,77 |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.-ч | 4,94 | 165,49 | 170,51 | 28217,7 | 28217,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.-ч | 0,62 | 20,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.121550 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 0,62 | 20,77 | 953,32 | 19800,46 |  | 19800,46 |  |  |  |  |
| 15 | **ГЭСНс01-04- 010-01** | Нанесение вертикальной разметки:2.5,2.6 на металлическое барьерное ограждение | 100 м |  | 33,5 | 3259,08 | 109179 | 34494 | 45988 |  | 28697 | 192,96 | 48,24 |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.-ч | 2,88 | 96,48 | 170,51 | 16450,8 | 16450,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорожныйрабочий3 разряда(ср 3) | чел.-ч | 2,88 | 96,48 | 187,01 | 18042,72 | 18042,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.-ч | 1,44 | 48,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 1.121550 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 1,44 | 48,24 | 953,32 | 45988,16 |  | 45988,16 |  |  |  |  |
|  | 2.113-8028 | ЭмальПФ-115белая | кг | 4,56 | 152,8 | 120,07 | 18346,7 |  |  |  | 18346,7 |  |  |
|  | 3.113-8029 | ЭмальПФ-115цветная | кг | 2,54 | 85,09 | 121,7 | 10355,45 |  |  |  | 10355,45 |  |  |
| 16 | **ГЭСНс01-04- 011-01** | Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения | 100 м |  | 0,25 | 54411,87 | 13603 | 4309 | 7830 | 679 | 1464 | 22,68 | 6,48 |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.-ч | 38,87 | 9,72 | 170,51 | 1657,36 | 1657,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорожныйрабочий3 разряда(ср 3) | чел.-ч | 12,96 | 3,24 | 187,01 | 605,91 | 605,91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорожныйрабочий4 разряда(ср 4) | чел.-ч | 38,87 | 9,72 | 210,58 | 2046,84 | 2046,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.-ч | 25,92 | 6,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.021140 | Кранына автомобильномходуприработе на  другихвидахстроительства6,3т | маш.час | 12,96 | 3,24 | 991,75 | 3213,27 |  | 3213,27 | 678,65 |  |  |  |
|  | 2.040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальнымсварочнымтоком250-400Ас дизельнымдвигателем | маш.час | 12,96 | 3,24 | 471,55 | 1527,82 |  | 1527,82 |  |  |  |  |
|  | 3.121550 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 12,96 | 3,24 | 953,32 | 3088,76 |  | 3088,76 |  |  |  |  |
|  | 4.101-1513 | Электродыдиаметром4 ммЭ42 | т | 0,00154 | 0,0004 | 113100,75 | 45,24 |  |  |  | 45,24 |  |  |
|  | 5.101-9660 | Болтысгайками | кг | 28,6 | 7,15 | 198,66 | 1420,42 |  |  |  | 1420,42 |  |  |
| 17 | **ГЭСНс01-01-**  **012-01** | Скашиваниетравывручную | 100м2 |  | 69,04 | 47,74 | 3296 | 3296 |  |  |  | 19,33 |  |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 0,28 | 19,33 | 170,51 | 3295,96 | 3295,96 |  |  |  |  |  |
| Обочины | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | **ГЭСНс01-01- 001-01** | Разравнивание грунта на обочине автогрейдеромтолщинойслоя10см(в  плотномтеле) | 1000м2 |  | 0,6 | 402,57 | 242 |  | 242 | 31 |  |  | 0,13 |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,21 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.120202 | Автогрейдерысреднего типа99 кВт(135 л.с.) | маш.час | 0,21 | 0,13 | 1917,01 | 249,21 |  | 249,21 | 31,83 |  |  |  |
|  | 2.407-9080 | Грунтдренирующий | м3 | 115 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | **ГЭСН01-01-014- 05**  *Вред.пр.№253МинрегионаРФ* | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалыэкскаваторамис ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000м3  грунта |  | 0,069  *600\*0,1\*1,15/1000* | 89146,23 | 6151 | 368 | 5777 | 1302 | 6 | 2,16 | 6,22 |
|  |  | Затратытрударабочих-строителей(ср2) | чел.час | 31,32 | 2,16 | 170,51 | 368,3 | 368,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 90,09 | 6,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходупри работенадругихвидах строительства 0,25 м3 | маш.час | 73,04 | 5,04 | 903,23 | 4552,28 |  | 4552,28 | 1055,68 |  |  |  |
|  | 2.070148 | Бульдозерыприработенадругихвидах  строительства59кВт(80л.с.) | маш.час | 17,05 | 1,18 | 1041,62 | 1229,11 |  | 1229,11 | 247,16 |  |  |  |
| *З* | 3.КСМ | ЩебеньМ-400,фракция20-40 мм | м3 | 0,04 | 0,0028 | 1857,99 | 5,2 |  |  |  | 5,2 |  |  |
| 20 | **ТССЦпг-03-21- 01-010**  *ПриказМинстрояРоссииот28.02.17*  *№491/пр* | Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающихвне карьера,на расстояние: до 10 км: I класс груза | 1тгруза |  | 117,3  *69\*1,7* | 160,2 | 18791 |  | 18791 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 21 | **ГЭСНс01-01-**  **003-01** | Уплотнениегрунтасамоходнымкаткомна  пневмоколесномходу:16т | 1000м2 |  | 0,6 | 2448,32 | 1469 |  | 1469 | 232 |  |  | 0,89 |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 1,48 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.120910 | Каткина пневмоколесномходу16 т | маш.час | 1,48 | 0,89 | 1654,27 | 1472,3 |  | 1472,3 | 232,41 |  |  |  |
| 22 | **ГЭСНс01-01-**  **006-01** | Ремонтукрепленияобочинпесчано-  гравийнойсмесью,толщинаслоя10см | 100м2 |  | 16 | 22753,29 | 364053 |  | 12009 | 823 | 352044 |  | 11,2 |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,7 | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.120202 | Автогрейдерысреднего типа99 кВт(135 л.с.) | маш.час | 0,21 | 3,36 | 1917,01 | 6441,15 |  | 6441,15 | 822,6 |  |  |  |
| *З* | 2.120901 | Каткидорожныесамоходныевибрационные2,2т | маш.час | 0,49 | 7,84 | 710,15 | 5567,58 |  | 5567,58 |  |  |  |  |
| *З* | 3.КСМ | Смесьщебеночнаяфр.0-40мм | м3 | 12,6 | 201,6 | 1746,25 | 352044 |  |  |  | 352044 |  |  |
| 23 | **ГЭСНс01-01-**  **004-01** | Планировкаавтогрейдером:грунтовых  обочин | 1км  прохода |  | 366,4 | 440,91 | 161549 |  | 161549 | 20632 |  |  | 84,27 |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,23 | 84,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.120202 | Автогрейдерысреднего типа99 кВт(135 л.с.) | маш.час | 0,23 | 84,27 | 1917,01 | 161546,43 |  | 161546,43 | 20630,98 |  |  |  |
| 24 | **ГЭСНс01-01- 011-02** | Скашиваниетравыкосилкойнабазе  тракторанапневмоколесномходу:80л.с., ширина окашивания до 2 м | 1 км прохода |  | 520 | 160,56 | 83491 |  | 83491 | 22916 |  |  | 93,6 |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,18 | 93,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.010410 | Тракторы напневмоколесном ходупри работена других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 0,18 | 93,6 | 774,41 | 72484,78 |  | 72484,78 | 22915,15 |  |  |  |
|  | 2.092401 | Косилкиприцепные | маш.час | 0,18 | 93,6 | 117,61 | 11008,3 |  | 11008,3 |  |  |  |  |
| Покрытиеасфальтобетонное | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | **ГЭСНс01-02-**  **009-01** | Заделкатрещин васфальтобетонном  покрытиивручную | 100 м  трещин |  | 12,01 | 5310,66 | 63781 | 10723 | 16104 |  | 36954 | 61,25 | 12,25 |
|  |  | Дорожныйрабочий1 разряда(ср 1) | чел.час | 2,04 | 24,5 | 157,15 | 3850,18 | 3850,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорожныйрабочий3 разряда(ср 3) | чел.час | 3,06 | 36,75 | 187,01 | 6872,62 | 6872,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 1,02 | 12,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.120500 | Гудронаторыручные | маш.час | 2,04 | 24,5 | 35,03 | 858,24 |  | 858,24 |  |  |  |  |
|  | 2.121011 | Котлыбитумные передвижные400 л | маш.час | 1,02 | 12,25 | 291,22 | 3567,45 |  | 3567,45 |  |  |  |  |
| *З* | 3.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 1,02 | 12,25 | 953,32 | 11678,17 |  | 11678,17 |  |  |  |  |
| *З* | 4.КСМ | Битумынефтяныедорожныемарки:БНД-70/100 | т | 0,1061 | 1,274 | 28572,75 | 36401,68 |  |  |  | 36401,68 |  |  |
| *З* | 5.КСМ | Песок | м3 | 0,02 | 0,2402 | 2267,99 | 544,77 |  |  |  | 544,77 |  |  |
| 26 | **ГЭСНс01-02- 005-01** | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком,толщинаслоя:до50мм,площадь ремонта в одном месте до 1 м2 | 100м2 |  | 3,282  *328,2/100* | 111326,78 | 365374 | 41157 | 79572 | 14637 | 244645 | 229,51 | 76,5 |
|  |  | Дорожныйрабочий1 разряда(ср 1) | чел.час | 15,54 | 51 | 157,15 | 8014,65 | 8014,65 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 15,54 | 51 | 170,51 | 8696,01 | 8696,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорожныйрабочий3 разряда(ср 3) | чел.час | 31,08 | 102 | 187,01 | 19075,02 | 19075,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорожныйрабочий4 разряда(ср 4) | чел.час | 7,77 | 25,5 | 210,58 | 5369,79 | 5369,79 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 23,31 | 76,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннегосгораниядавлением:до686кПа(7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 7,77 | 25,5 | 717,17 | 18287,84 |  | 18287,84 | 4647,38 |  |  |  |
|  | 2.120906 | Каткидорожные самоходныегладкие 8т | маш.час | 7,77 | 25,5 | 1153,36 | 29410,68 |  | 29410,68 | 5341,23 |  |  |  |
|  | 3.121011 | Котлыбитумные передвижные400 л | маш.час | 7,77 | 25,5 | 291,22 | 7426,11 |  | 7426,11 |  |  |  |  |
| *З* | 4.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 7,77 | 25,5 | 953,32 | 24309,66 |  | 24309,66 |  |  |  |  |
|  | 5.330804 | Молоткиприработеотпередвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 7,77 | 25,5 | 5,26 | 134,13 |  | 134,13 | 4647,38 |  |  |  |
| *З* | 6.КСМ | Битумынефтяныедорожныемарки:БНД-70/100 | т | 0,032 | 0,105 | 28572,75 | 3000,14 |  |  |  | 3000,14 |  |  |
| *З* | 7.КСМ | Смесиасфальтобетонныемарка:II,типБдля  ямочногоремонта | т | 11,7 | 38,4 | 6292,92 | 241648,13 |  |  |  | 241648,13 |  |  |
| 27 | **ГЭСНс01-02- 005-02** | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком,толщинаслоя:до70мм,площадь ремонта в одном месте до 3 м2 | 100м2 |  | 0,2 | 134848,94 | 26970 | 2350 | 3751 | 907 | 20869 | 13,2 | 3,6 |
|  |  | Дорожныйрабочий1 разряда(ср 1) | чел.час | 18 | 3,6 | 157,15 | 565,74 | 565,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 12 | 2,4 | 170,51 | 409,22 | 409,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорожныйрабочий3 разряда(ср 3) | чел.час | 30 | 6 | 187,01 | 1122,06 | 1122,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорожныйрабочий4 разряда(ср 4) | чел.час | 6 | 1,2 | 210,58 | 252,7 | 252,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 18 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннегосгораниядавлением:до686кПа(7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 6 | 1,2 | 717,17 | 860,6 |  | 860,6 | 218,7 |  |  |  |
|  | 2.120906 | Каткидорожные самоходныегладкие 8т | маш.час | 6 | 1,2 | 1153,36 | 1384,03 |  | 1384,03 | 251,35 |  |  |  |
|  | 3.121011 | Котлыбитумные передвижные400 л | маш.час | 6 | 1,2 | 291,22 | 349,46 |  | 349,46 |  |  |  |  |
| *З* | 4.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 6 | 1,2 | 953,32 | 1143,98 |  | 1143,98 |  |  |  |  |
|  | 5.330804 | Молоткиприработеотпередвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 12 | 2,4 | 5,26 | 12,62 |  | 12,62 | 437,4 |  |  |  |
| *З* | 6.КСМ | Битумынефтяныедорожныемарки:БНД-70/100 | т | 0,04 | 0,008 | 28572,75 | 228,58 |  |  |  | 228,58 |  |  |
| *З* | 7.КСМ | Смесиасфальтобетонныемарка:II,типБдля  ямочногоремонта | т | 16,4 | 3,28 | 6292,92 | 20640,78 |  |  |  | 20640,78 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 28 | **ГЭСНс01-02- 006-01** | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытийукатываемойасфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщинаслоя:до50мм,площадьремонта в одном месте до 1 м2 | 100м2 |  | 19,1  *1910/100* | 103039,38 | 1968052 | 188444 | 355865 | 31085 | 1423743 | 1038,85 | 296,81 |
|  |  | Дорожныйрабочий1 разряда(ср 1) | чел.час | 7,77 | 148,41 | 157,15 | 23322,63 | 23322,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 15,54 | 296,81 | 170,51 | 50609,07 | 50609,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорожныйрабочий3 разряда(ср 3) | чел.час | 23,31 | 445,22 | 187,01 | 83260,59 | 83260,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорожныйрабочий4 разряда(ср 4) | чел.час | 7,77 | 148,41 | 210,58 | 31252,18 | 31252,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 15,54 | 296,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.120906 | Каткидорожные самоходныегладкие 8т | маш.час | 7,77 | 148,41 | 1153,36 | 171170,16 |  | 171170,16 | 31085,96 |  |  |  |
|  | 2.121011 | Котлыбитумные передвижные400 л | маш.час | 7,77 | 148,41 | 291,22 | 43219,96 |  | 43219,96 |  |  |  |  |
| *З* | 3.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 7,77 | 148,41 | 953,32 | 141482,22 |  | 141482,22 |  |  |  |  |
| *З* | 4.КСМ | Битумынефтяныедорожныемарки:БНД-70/100 | т | 0,032 | 0,6112 | 28572,75 | 17463,66 |  |  |  | 17463,66 |  |  |
| *З* | 5.КСМ | Смесиасфальтобетонныемарка:II,типБдля  ямочногоремонта | т | 11,7 | 223,5 | 6292,92 | 1406467,62 |  |  |  | 1406467,62 |  |  |
| 29 | **ГЭСНс01-02- 006-02** | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытийукатываемойасфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщинаслоя:до70мм,площадьремонта в одном месте до 3 м2 | 100м2 |  | 0,2  *20/100* | 126352,88 | 25271 | 1524 | 2877 | 251 | 20870 | 8,4 | 2,4 |
|  |  | Дорожныйрабочий1 разряда(ср 1) | чел.час | 6 | 1,2 | 157,15 | 188,58 | 188,58 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 12 | 2,4 | 170,51 | 409,22 | 409,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорожныйрабочий3 разряда(ср 3) | чел.час | 18 | 3,6 | 187,01 | 673,24 | 673,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорожныйрабочий4 разряда(ср 4) | чел.час | 6 | 1,2 | 210,58 | 252,7 | 252,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 12 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.120906 | Каткидорожные самоходныегладкие 8т | маш.час | 6 | 1,2 | 1153,36 | 1384,03 |  | 1384,03 | 251,35 |  |  |  |
|  | 2.121011 | Котлыбитумные передвижные400 л | маш.час | 6 | 1,2 | 291,22 | 349,46 |  | 349,46 |  |  |  |  |
| *З* | 3.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 6 | 1,2 | 953,32 | 1143,98 |  | 1143,98 |  |  |  |  |
| *З* | 4.КСМ | Битумынефтяныедорожныемарки:БНД-70/100 | т | 0,04 | 0,008 | 28572,75 | 228,58 |  |  |  | 228,58 |  |  |
| *З* | 5.КСМ | Смесиасфальтобетонныемарка:II,типБдля  ямочногоремонта | т | 16,4 | 3,28 | 6292,92 | 20640,78 |  |  |  | 20640,78 |  |  |
| 30 | **ГЭСНс01-02- 020-01** | Доставка материалов к месту работы: комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с. | 10 км расстояния доставки |  | 241,614  *(38,4+3,28+223,5+3,28)/5\*4*  *5/10* | 750,65 | 181368 |  | 181368 | 32533 |  |  | 132,89 |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,55 | 132,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.121342 | Машиныдорожныекомбинированные,  мощностьюот210до270л.с. | маш.час | 0,55 | 132,89 | 1364,81 | 181369,6 |  | 181369,6 | 32534,13 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 31 | **ГЭСН27-06-026- 01**  *ПриказМинстрояРФ от 30.01.14*  *№31/пр* | Розливвяжущихматериалов  *(Прил.27.3 п.3.1Производство работ на однойполовине проезжей части при систематическомдвижениитранспортанадругойОЗП=1,2;ЭМ=1,2красх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* | 1т |  | 0,99  *3300\*0,3/1000* | 43172,12 | 42740 |  | 564 | 154 | 42176 |  | 0,78 |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,792 | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.120101 | Автогудронаторы3500л | маш.час | 0,396 | 0,39 | 1437,56 | 560,65 |  | 560,65 | 152,77 |  |  |  |
| *З* | 2.КСМ | Эмульсиябитумнаядорожнаядляподгрунтовки | т | 1,03 | 1,02 | 41361,99 | 42189,23 |  |  |  | 42189,23 |  |  |
| 32 | **ГЭСН27-06-026- 01**  *Вред.пр.№ 253*  *МинрегионаРФ* | Доставкана46км | 1т |  | 0,99  *3300\*0,3/1000* | 1520,94 | 1506 |  | 1506 | 410 |  |  | 1,05 |
| *З* |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 1,058 | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.120101 | Автогудронаторы3500л | маш.час | 1,058 | 1,05 | 1437,56 | 1509,44 |  | 1509,44 | 411,3 |  |  |  |
| *Уд* | *2.101-9010* | *Битум* | *т* | *1,03* | *1,02* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | **ГЭСН27-06-020- 01**  *ПриказМинстрояРФ от 30.01.14*  *№31/пр* | Восстановление изношенных слоев - Устройство покрытия толщиной 4 см из горячихасфальтобетонныхсмесейплотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3  *(Прил.27.3 п.3.1Производство работ на однойполовине проезжей части при систематическомдвижениитранспортанадругойОЗП=1,2;ЭМ=1,2красх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* | 1000м2  покрытия |  | 3,3 | 690450,98 | 2278488 | 31938 | 119254 | 18839 | 2127296 | 151,67 | 75,56 |
|  |  | Затратытрударабочих(ср4) | чел.час | 45,96 | 151,67 | 210,58 | 31938,67 | 31938,67 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 22,896 | 75,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.021141 | Кранына автомобильномходуприработе на  другихвидахстроительства10 т | маш.час | 0,036 | 0,12 | 1170,65 | 140,48 |  | 140,48 | 29,38 |  |  |  |
|  | 2.120500 | Гудронаторыручные | маш.час | 1,68 | 5,54 | 35,03 | 194,07 |  | 194,07 |  |  |  |  |
|  | 3.120906 | Каткидорожные самоходныегладкие 8т | маш.час | 4,752 | 15,68 | 1153,36 | 18084,68 |  | 18084,68 | 3284,33 |  |  |  |
|  | 4.120907 | Каткидорожные самоходные гладкие 13т | маш.час | 13,812 | 45,58 | 1653,12 | 75349,21 |  | 75349,21 | 11902,76 |  |  |  |
|  | 5.121601 | Машиныполивомоечные 6000 л | маш.час | 0,468 | 1,54 | 1056,14 | 1626,46 |  | 1626,46 | 322,57 |  |  |  |
|  | 6.122000 | Укладчикиасфальтобетона | маш.час | 3,828 | 12,63 | 1871,22 | 23633,51 |  | 23633,51 | 3298,2 |  |  |  |
|  | 7.400001 | Автомобилибортовые,грузоподъемностьдо5т | маш.час | 0,048 | 0,16 | 1366,67 | 218,67 |  | 218,67 |  |  |  |  |
|  | 8.101-0782 | Поковкиизквадратных заготовок,масса1,8кг | т | 0,0062 | 0,0205 | 44848,29 | 919,39 |  |  |  | 919,39 |  |  |
| *З* | 9.КСМ | Эмульсиябитумнаядорожнаядляподгрунтовки | т | 0,0108 | 0,0356 | 41361,99 | 1472,49 |  |  |  | 1472,49 |  |  |
|  | 10.102-0025 | Брускиобрезныехвойныхпороддлиной4-6,5м, шириной75-150мм,толщиной40-75мм,IIIсорта | м3 | 0,15 | 0,495 | 4372,21 | 2164,24 |  |  |  | 2164,24 |  |  |
| *З* | 11.КСМ | Асфальтобетонныемарка:II,типБдля  изношенныхслоев | т | 96,6 | 318,8 | 6658,95 | 2122873,26 |  |  |  | 2122873,26 |  |  |
| Другиевидыпокрытий | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 34 | **ГЭСНс01-02- 018-02** | Восстановлениепрофилясдобавлением нового материала: щебеночных дорог | 1000м2 |  | 29 | 43623,88 | 1265093 |  | 538821 | 93595 | 726272 |  | 412,67 |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 14,23 | 412,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.010311 | Тракторы нагусеничномходупри работена другихвидахстроительства59кВт(80л.с.) | маш.час | 1,19 | 34,51 | 817,92 | 28226,42 |  | 28226,42 | 8448,74 |  |  |  |
|  | 2.091401 | Рыхлителинавесные(безтрактора) | маш.час | 1,19 | 34,51 | 28,48 | 982,84 |  | 982,84 |  |  |  |  |
|  | 3.120202 | Автогрейдерысреднего типа99 кВт(135 л.с.) | маш.час | 2,37 | 68,73 | 1917,01 | 131756,1 |  | 131756,1 | 16826,48 |  |  |  |
|  | 4.120906 | Каткидорожные самоходныегладкие 8т | маш.час | 7,25 | 210,25 | 1153,36 | 242493,94 |  | 242493,94 | 44038,97 |  |  |  |
|  | 5.121342 | Машиныдорожныекомбинированные,  мощностьюот210до270л.с. | маш.час | 3,42 | 99,18 | 1364,81 | 135361,86 |  | 135361,86 | 24281,25 |  |  |  |
| *З* | 6.КСМ | Щебеньмарка400,фракция5-20мм | м3 | 15 | 435 | 1611,62 | 701054,7 |  |  |  | 701054,7 |  |  |
| *З* | 7.411-0002 | Водаводопроводная | м3 | 31 | 899 | 28,05 | 25216,95 |  |  |  | 25216,95 |  |  |
| 35 | **ГЭСНс01-02-**  **016-01** | Планировкапроезжейчастигравийных  дорогавтогрейдером | 1000м2 |  | 2216 | 287,55 | 637211 |  | 637211 | 81372 |  |  | 332,4 |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,15 | 332,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.120202 | Автогрейдерысреднего типа99 кВт(135 л.с.) | маш.час | 0,15 | 332,4 | 1917,01 | 637214,12 |  | 637214,12 | 81378,17 |  |  |  |
| 36 | **ГЭСНс01-02- 018-01** | Восстановлениепрофилясдобавлением нового материала: гравийных дорог | 1000м2 |  | 8,8365 | 29423,94 | 260005 |  | 200288 | 35142 | 59717 |  | 322 |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 18,22 | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.010311 | Тракторы нагусеничномходупри работена другихвидахстроительства59кВт(80л.с.) | маш.час | 1,19 | 10,52 | 817,92 | 8604,52 |  | 8604,52 | 2575,51 |  |  |  |
|  | 2.091401 | Рыхлителинавесные(безтрактора) | маш.час | 1,19 | 10,52 | 28,48 | 299,61 |  | 299,61 |  |  |  |  |
|  | 3.120202 | Автогрейдерысреднего типа99 кВт(135 л.с.) | маш.час | 2,37 | 20,94 | 1917,01 | 40142,19 |  | 40142,19 | 5126,53 |  |  |  |
|  | 4.120906 | Каткидорожные самоходныегладкие 8т | маш.час | 13,68 | 120,88 | 1153,36 | 139418,16 |  | 139418,16 | 25319,52 |  |  |  |
|  | 5.121342 | Машиныдорожныекомбинированные,  мощностьюот210до270л.с. | маш.час | 0,98 | 8,66 | 1364,81 | 11819,25 |  | 11819,25 | 2120,14 |  |  |  |
|  | 6.408-9280 | Гравий | м3 | 15 | 132,5 | 433,7 | 57465,25 |  |  |  | 57465,25 |  |  |
| *З* | 7.411-0002 | Водаводопроводная | м3 | 9 | 79,53 | 28,05 | 2230,82 |  |  |  | 2230,82 |  |  |
| 37 | **ГЭСНс01-02-**  **017-03** | Профилированиегрунтовыхдорог  автогрейдером | 1000м2 |  | 650 | 364,23 | 236750 |  | 236750 | 30238 |  |  | 123,5 |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,19 | 123,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.120202 | Автогрейдерысреднего типа99 кВт(135 л.с.) | маш.час | 0,19 | 123,5 | 1917,01 | 236750,74 |  | 236750,74 | 30235,27 |  |  |  |
| Полосаотвода | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | **ГЭСНс01-07-**  **003-03** | Вырубкакустарникаиподлескавручную | 1га |  | 3 | 43291,82 | 129875 | 129875 |  |  |  | 724,32 |  |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 112,72 | 338,16 | 170,51 | 57659,66 | 57659,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорожныйрабочий3 разряда(ср 3) | чел.час | 128,72 | 386,16 | 187,01 | 72215,78 | 72215,78 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 39 | **ТССЦпг-01-01- 01-041**  *ПриказМинстрояРоссииот28.02.17*  *№491/пр* | Погрузочныеработыприавтомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1тгруза |  | 60 | 600,98 | 36059 |  | 36059 |  |  |  |  |
| 40 | **ТССЦпг-03-21- 04-070**  *ПриказМинстрояРоссииот28.02.17*  *№491/пр* | Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающихвне карьера,на расстояние: до 70 км: IV класс груза | 1тгруза |  | 60 | 1092,07 | 65524 |  | 65524 |  |  |  |  |
| 41 | **ГЭСНс01-02-**  **002-01** | Уборкаразличныхпредметовимусорас  элементовавтомобильнойдороги | 1км  прохода |  | 365 | 305,28 | 111427 | 66594 | 44833 | 8041 |  | 390,55 | 32,85 |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 1,07 | 390,55 | 170,51 | 66592,68 | 66592,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,09 | 32,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.121342 | Машиныдорожныекомбинированные,  мощностьюот210до270л.с. | маш.час | 0,09 | 32,85 | 1364,81 | 44834,01 |  | 44834,01 | 8042,34 |  |  |  |
| **Раздел2.Зимнеесодержание** | | | | | | | | | | | | | |
| Автобусныеостановки | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | **ГЭСНс01-05- 024-01** | Очисткаавтопавильоновитерриторий, прилегающихкним,отмусора,снегаи  льда | 1000м2 |  | 1,2 | 10316,7 | 12380 | 6408 | 5972 |  |  | 37,58 | 6,26 |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 31,32 | 37,58 | 170,51 | 6407,77 | 6407,77 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 5,22 | 6,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 5,22 | 6,26 | 953,32 | 5967,78 |  | 5967,78 |  |  |  |  |
| Водопропускныетрубы | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | **ГЭСНс01-05- 016-01** | Закрытиеназимуиоткрытие  водопропускныхтруб:диаметротверстия до 1 м2 | 10труб |  | 3,4 | 2132 | 7249 | 4267 | 2982 |  |  | 25,02 | 3,13 |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 7,36 | 25,02 | 170,51 | 4266,16 | 4266,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,92 | 3,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 0,92 | 3,13 | 953,32 | 2983,89 |  | 2983,89 |  |  |  |  |
| Трубыиприкромочныемосты | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | **ГЭСНс01-05-**  **018-01** | Очисткаотверстийтруботснегаи льда | 10м  отверстия |  | 6,8 | 787,92 | 5358 | 3154 | 2204 |  |  | 18,5 | 2,31 |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 2,72 | 18,5 | 170,51 | 3154,44 | 3154,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,34 | 2,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 0,34 | 2,31 | 953,32 | 2202,17 |  | 2202,17 |  |  |  |  |
| 45 | **ГЭСНс01-05-**  **025-01** | Прокопкаканавилитраншейвснегу  вручную | 10м3 |  | 15 | 259,18 | 3888 | 3888 |  |  |  | 22,8 |  |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 1,52 | 22,8 | 170,51 | 3887,63 | 3887,63 |  |  |  |  |  |
| Дежурствомеханизаторов | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | **Расчет** | Дежурствовнерабочеевремя(выходныеи праздничные дни)8ч/час\*49смен\*149,95 | смена |  | 49 | 1684,64 | 82547 | 82547 |  |  |  | 392 |  |
| *З* |  | Затратытрударабочих(ср4) | чел.час | 8 | 392 | 210,58 | 82547,36 | 82547,36 |  |  |  |  |  |
| 47 | **Расчет** | Патрулированиедорог(70%дорог1разв  месяц\*10мес) | км |  | 1278 | 28,66 | 36627 |  | 36627 | 6569 |  |  |  |
| *Уд* |  | *Дорожный рабочий2разряда(ср2)* | *чел.час* | *1,52* | *1942,56* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожныезнаки | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | **ГЭСНс01-05-**  **019-01** | Очисткадорожныхзнаковотснега:вручную | 100шт. |  | 2 | 1066,01 | 2132 | 1255 | 877 |  |  | 7,36 | 0,92 |
| *З* |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 3,68 | 7,36 | 170,51 | 1254,95 | 1254,95 |  |  |  |  |  |
| *З* |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,46 | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 0,46 | 0,92 | 953,32 | 877,05 |  | 877,05 |  |  |  |  |
| Дорожныеограждения | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | **ГЭСНс01-05-**  **021-01** | Очисткабарьерногоограждения:отснегаи  грязивручную | 1000м |  | 6,904 | 2386,92 | 16479 | 9700 | 6779 |  |  | 56,89 | 7,11 |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 8,24 | 56,89 | 170,51 | 9700,31 | 9700,31 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 1,03 | 7,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 1,03 | 7,11 | 953,32 | 6778,11 |  | 6778,11 |  |  |  |  |
| Снегозадерживающиеустройства | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | **ГЭСНс01-05-**  **012-01** | Устройствотраншейвснегубульдозерами | 10км |  | 24 | 4734,26 | 113622 |  | 113622 | 23268 |  |  | 95,04 |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 3,96 | 95,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.070149 | Бульдозерыприработенадругихвидах  строительства79 кВт(108 л.с.) | маш.час | 3,96 | 95,04 | 1195,52 | 113622,22 |  | 113622,22 | 23267,69 |  |  |  |
| Покрытиеасфальтобетонное | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | **ГЭСНс01-05- 002-02** | Очистка дороги от снега плужным оборудованиемнабазе:комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с. | 10000м2 |  | 1371,44 | 395,79 | 542802 |  | 542802 | 97372 |  |  | 397,72 |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,29 | 397,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.121342 | Машиныдорожныекомбинированные,  мощностьюот210до270л.с. | маш.час | 0,29 | 397,72 | 1364,81 | 542812,23 |  | 542812,23 | 97369,81 |  |  |  |
| Покрытиепереходноготипаигрунтовыедороги | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | **ГЭСНс01-05- 002-02** | Очистка дороги от снега плужным оборудованиемнабазе:комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с. | 10000м2 |  | 931,17 | 395,79 | 368548 |  | 368548 | 66113 |  |  | 270,04 |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,29 | 270,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.121342 | Машиныдорожныекомбинированные,  мощностьюот210до270л.с. | маш.час | 0,29 | 270,04 | 1364,81 | 368553,29 |  | 368553,29 | 66111,19 |  |  |  |
| 53 | **ГЭСНс01-05-**  **004-01** | Очисткадорогиотснега плужными  снегоочистителяминабазетрактора | 10000м2 |  | 320 | 676,48 | 216474 |  | 216474 | 36768 |  |  | 140,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,44 | 140,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.010411 | Тракторы напневмоколесном ходупри работена других видах строительства 158 кВт (215 л.с.) | маш.час | 0,44 | 140,8 | 1537,45 | 216472,96 |  | 216472,96 | 36768,51 |  |  |  |
| 54 | **ГЭСНс01-05- 006-02** | Очистка дороги от снега средними автогрейдерами:снегрыхлыйдо500мм | 10000м2 |  | 394,78 | 747,63 | 295149 |  | 295149 | 37694 |  |  | 153,96 |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,39 | 153,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.120202 | Автогрейдерысреднего типа99 кВт(135 л.с.) | маш.час | 0,39 | 153,96 | 1917,01 | 295142,86 |  | 295142,86 | 37692,49 |  |  |  |
| 55 | **ГЭСНс01-05- 006-01** | Очистка дороги от снега средними автогрейдерами:снегуплотненныйдо300  мм | 10000м2 |  | 274,67 | 1629,46 | 447564 |  | 447564 | 57159 |  |  | 233,47 |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,85 | 233,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.120202 | Автогрейдерысреднего типа99 кВт(135 л.с.) | маш.час | 0,85 | 233,47 | 1917,01 | 447564,32 |  | 447564,32 | 57158,13 |  |  |  |
| Обочины | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | **ГЭСНс01-05- 003-01** | Очистка обочин от снега плужными снегоочистителяминабазеавтомобиля (КДМ): мощностью от 210 до 270 л.с. | 10 км обочины |  | 306,4 | 1091,85 | 334543 |  | 334543 | 60012 |  |  | 245,12 |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,8 | 245,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.121342 | Машиныдорожныекомбинированные,  мощностьюот210до270л.с. | маш.час | 0,8 | 245,12 | 1364,81 | 334542,23 |  | 334542,23 | 60010,28 |  |  |  |
| 57 | **ГЭСНс01-05-**  **005-01** | Очисткаобочинотснегаплужными  снегоочистителяминабазетрактора | 10км  обочины |  | 34 | 1183,84 | 40251 |  | 40251 | 6837 |  |  | 26,18 |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,77 | 26,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.010411 | Тракторы напневмоколесном ходупри работена других видах строительства 158 кВт (215 л.с.) | маш.час | 0,77 | 26,18 | 1537,45 | 40250,44 |  | 40250,44 | 6836,65 |  |  |  |
| 58 | **ГЭСНс01-05- 007-02** | Очисткаобочинотснегасредними автогрейдерамисиспользованием  боковогоотвала:снегрыхлый | 10кмвала |  | 300 | 1303,57 | 391071 |  | 391071 | 49944 |  |  | 204 |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,68 | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.120202 | Автогрейдерысреднего типа99 кВт(135 л.с.) | маш.час | 0,68 | 204 | 1917,01 | 391070,04 |  | 391070,04 | 49943,28 |  |  |  |
| 59 | **ГЭСНс01-05-**  **007-01** | Уборкаснежныхваловавтогрейдерами | 10кмвала |  | 128,9 | 3067,22 | 395365 |  | 395365 | 50491 |  |  | 206,24 |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 1,6 | 206,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.120202 | Автогрейдерысреднего типа99 кВт(135 л.с.) | маш.час | 1,6 | 206,24 | 1917,01 | 395364,14 |  | 395364,14 | 50491,68 |  |  |  |
| 60 | **ГЭСНс01-05-**  **009-02** | Уборкаснежныхваловбульдозерами:до  108л.с. | 10кмвала |  | 14,92 | 3467,01 | 51728 |  | 51728 | 10593 |  |  | 43,27 |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 2,9 | 43,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.070149 | Бульдозерыприработенадругихвидах  строительства79 кВт(108 л.с.) | маш.час | 2,9 | 43,27 | 1195,52 | 51730,15 |  | 51730,15 | 10593,36 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 61 | **НЗТиСР 05.01.019** | Перемещениеснегабульдозером80л.сна расстояниедо 20м Объем  10000\*2м3=20000м3 | 100м3 |  | 200 | 208,32 | 41664 |  | 41664 | 8378 |  |  | 580 |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 2,9 | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.070148 | Бульдозерыприработенадругихвидах  строительства:59кВт(80л.с.) | маш.час | 0,2 | 40 | 1041,62 | 41664,8 |  | 41664,8 | 8378,4 |  |  |  |
| **Раздел3.Летнеесодержаниекапитальныхмостов** | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | **ГЭСНс01-08-**  **002-03** | Очисткаотгрязиимусора:зонпод  ограждениямивручную | 100м2 |  | 21,87 | 650,58 | 14228 | 8390 | 5838 |  |  | 49,21 | 6,12 |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 2,25 | 49,21 | 170,51 | 8390,8 | 8390,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,28 | 6,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 0,28 | 6,12 | 953,32 | 5834,32 |  | 5834,32 |  |  |  |  |
| 63 | **ГЭСНс01-08-**  **002-01** | Очисткаотгрязиимусора:тротуаров  вручную | 100м2 |  | 17,425 | 572,53 | 9976 | 5823 | 4153 |  |  | 34,15 | 4,36 |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 1,96 | 34,15 | 170,51 | 5822,92 | 5822,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,25 | 4,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 0,25 | 4,36 | 953,32 | 4156,48 |  | 4156,48 |  |  |  |  |
| 64 | **ГЭСН30-08-040- 01**  *ПриказМинстрояРоссииот26.12.2019№871/пр* | Окраскастроениймостов | 100м2 |  | 0,708 | 6354,74 | 4499 | 2512 | 421 |  | 1566 | 11,26 | 0,58 |
|  |  | Затратытрударабочих(ср4,4) | чел.-ч | 15,9 | 11,26 | 223,15 | 2512,67 | 2512,67 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.-ч | 0,82 | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.400001 | Автомобилибортовые,грузоподъемностьдо5т | маш.час | 0,01 | 0,01 | 1366,67 | 13,67 |  | 13,67 |  |  |  |  |
|  | 2.91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннегосгорания,давлениедо686кПа(7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 0,81 | 0,57 | 717,17 | 408,79 |  | 408,79 |  |  |  |  |
|  | 3.03.2.01.01-0001 | Портландцементобщестроительногоназначения  бездобавочныйМ500 | т | 0,03 | 0,0212 | 6005,5 | 127,32 |  |  |  | 127,32 |  |  |
| *Н,З* | 4.14.4.02.09-0302 | КраскаБТ-177серебристая | т | 0,009 | 0,0064 | 225766,66 | 1444,91 |  |  |  | 1444,91 |  |  |
| Очисткаконусов | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | **ГЭСНс01-08-**  **010-01** | Очисткаподходовиподмостовыхзон  мостовыхсооружений:отмусора | 1000м2 |  | 0,12 | 347,61 | 42 | 25 | 17 |  |  | 0,14 | 0,02 |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 1,2 | 0,14 | 170,51 | 23,87 | 23,87 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,15 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 0,15 | 0,02 | 953,32 | 19,07 |  | 19,07 |  |  |  |  |
| 66 | **ГЭСНс01-08-**  **010-02** | Очисткаподходовиподмостовыхзон  мостовыхсооружений:откустарника | 1000м2 |  | 0,12 | 3761,98 | 451 | 48 | 403 | 205 |  | 0,28 | 0,98 |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 2,33 | 0,28 | 170,51 | 47,74 | 47,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 8,16 | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 1.090700 | Мотокусторезы2,6кВт (3,5л.с.) | маш.час | 6,99 | 0,84 | 321,79 | 270,3 |  | 270,3 | 205,65 |  |  |  |
| *З* | 2.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 1,17 | 0,14 | 953,32 | 133,46 |  | 133,46 |  |  |  |  |
| 67 | **ГЭСНс01-08-**  **010-03** | Очисткаподходовиподмостовыхзон  мостовыхсооружений:оттравы | 1000м2 |  | 0,12 | 2875,77 | 345 | 129 | 216 |  |  | 0,71 | 0,09 |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 1,9 | 0,23 | 170,51 | 39,22 | 39,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорожныйрабочий3 разряда(ср 3) | чел.час | 4,03 | 0,48 | 187,01 | 89,76 | 89,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,74 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.092402 | Газонокосилкимоторные | маш.час | 4,03 | 0,48 | 271,14 | 130,15 |  | 130,15 |  |  |  |  |
| *З* | 2.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 0,74 | 0,09 | 953,32 | 85,8 |  | 85,8 |  |  |  |  |
| Текущийосмотр | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | **ГЭСНс01-08- 016-01** | Проверка состояния мостового полотна,: текущий осмотр | 100м2  мостового полотна |  | 30,889 | 103,53 | 3198 | 1431 | 1767 |  |  | 6,8 | 1,85 |
|  |  | Дорожныйрабочий4 разряда(ср 4) | чел.час | 0,22 | 6,8 | 210,58 | 1431,94 | 1431,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,06 | 1,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 0,06 | 1,85 | 953,32 | 1763,64 |  | 1763,64 |  |  |  |  |
| 69 | **ГЭСНс01-08- 016-03** | Проверка состояния пролетныхстроений,: текущий осмотр | 100м2  площади сооружения в плане |  | 30,889 | 371,66 | 11480 | 7063 | 4417 |  |  | 37,07 | 4,63 |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 0,6 | 18,53 | 170,51 | 3159,55 | 3159,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорожныйрабочий4 разряда(ср 4) | чел.час | 0,6 | 18,53 | 210,58 | 3902,05 | 3902,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,15 | 4,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 0,15 | 4,63 | 953,32 | 4413,87 |  | 4413,87 |  |  |  |  |
| 70 | **ГЭСНс01-08- 016-10** | Проверкасостоянияподмостовойзоны: текущий осмотр | 100м2  площади сооружения в плане |  | 30,889 | 15,85 | 490 | 195 | 295 |  |  | 0,93 | 0,31 |
|  |  | Дорожныйрабочий4 разряда(ср 4) | чел.час | 0,03 | 0,93 | 210,58 | 195,84 | 195,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,01 | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 0,01 | 0,31 | 953,32 | 295,53 |  | 295,53 |  |  |  |  |
| 71 | **ГЭСНс01-08- 016-12** | Проверкасостоянияподходов,:текущий осмотр | 100м2  дорожного полотна |  | 30,889 | 127,8 | 3948 | 1886 | 2062 |  |  | 8,96 | 2,16 |
|  |  | Дорожныйрабочий4 разряда(ср 4) | чел.час | 0,29 | 8,96 | 210,58 | 1886,8 | 1886,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,07 | 2,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 0,07 | 2,16 | 953,32 | 2059,17 |  | 2059,17 |  |  |  |  |
| **Раздел4.Зимнеесодержаниекапитальныхмостов** | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | **ГЭСНс01-09-**  **001-03** | Очисткаотснегаильда:зонпод  ограждениямибезопасностивручную | 100м2 |  | 30,618 | 1245,12 | 38123 | 19734 | 18389 |  |  | 115,74 | 19,29 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 3,78 | 115,74 | 170,51 | 19734,83 | 19734,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,63 | 19,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 0,63 | 19,29 | 953,32 | 18389,54 |  | 18389,54 |  |  |  |  |
| 73 | **ГЭСНс01-09-**  **001-01** | Очисткаотснегаильда:тротуароввручную | 100м2 |  | 24,395 | 1146,3 | 27964 | 14475 | 13489 |  |  | 84,89 | 14,15 |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 3,48 | 84,89 | 170,51 | 14474,59 | 14474,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,58 | 14,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 0,58 | 14,15 | 953,32 | 13489,48 |  | 13489,48 |  |  |  |  |
| **Раздел5.Летнеесодержаниедеревянныхмостов** | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | **ГЭСНс01-08-**  **002-03** | Очисткаотгрязиимусора:зонпод  ограждениямивручную | 100м2 |  | 1,08 | 650,58 | 703 | 415 | 288 |  |  | 2,43 | 0,3 |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 2,25 | 2,43 | 170,51 | 414,34 | 414,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,28 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 0,28 | 0,3 | 953,32 | 286 |  | 286 |  |  |  |  |
| 75 | **ГЭСНс01-08-**  **002-01** | Очисткаотгрязиимусора:тротуаров  вручную | 100м2 |  | 0,648 | 572,53 | 371 | 217 | 154 |  |  | 1,27 | 0,16 |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 1,96 | 1,27 | 170,51 | 216,55 | 216,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,25 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 0,25 | 0,16 | 953,32 | 152,53 |  | 152,53 |  |  |  |  |
| Очисткаконусов | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | **ГЭСНс01-08-**  **010-01** | Очисткаподходовиподмостовыхзон  мостовыхсооружений:отмусора | 1000м2 |  | 0,03 | 347,61 | 10 | 6 | 4 |  |  | 0,04 |  |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 1,2 | 0,04 | 170,51 | 6,82 | 6,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 0,15 |  | 953,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | **ГЭСНс01-08-**  **010-02** | Очисткаподходовиподмостовыхзон  мостовыхсооружений:откустарника | 1000м2 |  | 0,03 | 3761,98 | 113 | 12 | 101 | 51 |  | 0,07 | 0,24 |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 2,33 | 0,07 | 170,51 | 11,94 | 11,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 8,16 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.090700 | Мотокусторезы2,6кВт (3,5л.с.) | маш.час | 6,99 | 0,21 | 321,79 | 67,58 |  | 67,58 | 51,41 |  |  |  |
| *З* | 2.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 1,17 | 0,04 | 953,32 | 38,13 |  | 38,13 |  |  |  |  |
| 78 | **ГЭСНс01-08-**  **010-03** | Очисткаподходовиподмостовыхзон  мостовыхсооружений:оттравы | 1000м2 |  | 0,03 | 2875,77 | 86 | 32 | 54 |  |  | 0,18 | 0,02 |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 1,9 | 0,06 | 170,51 | 10,23 | 10,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорожныйрабочий3 разряда(ср 3) | чел.час | 4,03 | 0,12 | 187,01 | 22,44 | 22,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,74 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.092402 | Газонокосилкимоторные | маш.час | 4,03 | 0,12 | 271,14 | 32,54 |  | 32,54 |  |  |  |  |
| *З* | 2.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 0,74 | 0,02 | 953,32 | 19,07 |  | 19,07 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Текущийосмотр | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | **ГЭСНс01-08- 016-01** | Проверка состояния мостового полотна,: текущий осмотр | 100м2  мостового полотна |  | 2,52 | 103,53 | 261 | 117 | 144 |  |  | 0,55 | 0,15 |
|  |  | Дорожныйрабочий4 разряда(ср 4) | чел.час | 0,22 | 0,55 | 210,58 | 115,82 | 115,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,06 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 0,06 | 0,15 | 953,32 | 143 |  | 143 |  |  |  |  |
| 80 | **ГЭСНс01-08- 016-03** | Проверка состояния пролетныхстроений,: текущий осмотр | 100м2  площади сооружения в плане |  | 2,52 | 371,66 | 937 | 577 | 360 |  |  | 3,02 | 0,38 |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 0,6 | 1,51 | 170,51 | 257,47 | 257,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорожныйрабочий4 разряда(ср 4) | чел.час | 0,6 | 1,51 | 210,58 | 317,98 | 317,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,15 | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 0,15 | 0,38 | 953,32 | 362,26 |  | 362,26 |  |  |  |  |
| 81 | **ГЭСНс01-08- 016-10** | Проверкасостоянияподмостовойзоны: текущий осмотр | 100м2  площади сооружения в плане |  | 2,52 | 15,85 | 40 | 16 | 24 |  |  | 0,08 | 0,03 |
|  |  | Дорожныйрабочий4 разряда(ср 4) | чел.час | 0,03 | 0,08 | 210,58 | 16,85 | 16,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,01 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 0,01 | 0,03 | 953,32 | 28,6 |  | 28,6 |  |  |  |  |
| **Раздел6.Зимнеесодержаниедеревянныхмостов** | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | **ГЭСНс01-09-**  **001-01** | Очисткаотснегаильда:тротуароввручную | 100м2 |  | 1,08 | 1146,3 | 1238 | 641 | 597 |  |  | 3,76 | 0,63 |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 3,48 | 3,76 | 170,51 | 641,12 | 641,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,58 | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 0,58 | 0,63 | 953,32 | 600,59 |  | 600,59 |  |  |  |  |
| 83 | **ГЭСНс01-09-**  **001-03** | Очисткаотснегаильда:зонпод  ограждениямибезопасностивручную | 100м2 |  | 1,8 | 1245,12 | 2241 | 1160 | 1081 |  |  | 6,8 | 1,13 |
|  |  | Дорожныйрабочий2 разряда(ср 2) | чел.час | 3,78 | 6,8 | 170,51 | 1159,47 | 1159,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затратытрудамашинистов | чел.час | 0,63 | 1,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *З* | 1.123001 | Машиныдорожнойслужбы(машинадорожного  мастера) | маш.час | 0,63 | 1,13 | 953,32 | 1077,25 |  | 1077,25 |  |  |  |  |
| Итогопрямыезатратыпосметевтекущихценах | | | | | | | 12301589 | 793381 | 6351519 | 912880 | 5156689 | 4374,89 | 4851,47 |
| Накладныерасходы | | | | | | | 2269327 |  |  |  |  |  |  |
| Сметнаяприбыль | | | | | | | 853133 |  |  |  |  |  |  |
| **Итогипосмете:** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Итогипоразделу1Летнеесодержаниедорог: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержаниеавтомобильныхдорог: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИтогоПоз.1-41 | | | | | | | 8775404 | 617258 | 3003023 | 401426 | 5155123 | 3446,4 | 2178,32 |
| Накладныерасходы133%ФОТ(от1018684) | | | | | | | 1354850 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Сметнаяприбыль50%ФОТ(от1018684) | | | | | | | 509342 |  |  |  |  |  |  |
| Итогоcнакладнымиисм.прибылью | | | | | | | 10639596 |  |  |  |  | 3446,4 | 2178,32 |
| Итого | | | | | | | 10639596 |  |  |  |  | 3446,4 | 2178,32 |
| Перевозкарабочих3446,4/8/4\*27\*4/49\*1037,80 | | | | | | | 246353 |  |  |  |  |  |  |
| Разъезднойхарактерработ(617258+401426)\*0,087 | | | | | | | 88626 |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | | | | | | | **10974575** |  |  |  |  |  |  |
| Переводвцены2022г(синдексомМинэкономразвития)2,8%от10974575 | | | | | | | 307288 |  |  |  |  |  |  |
| **Итогопоразделу1Летнеесодержаниедорог** | | | | | | | **11281863** |  |  |  |  | **3446,4** | **2178,32** |
| Итогипоразделу2Зимнеесодержание: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержаниеавтомобильныхдорог: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИтогоПоз.42-61 | | | | | | | 3405441 | 111219 | 3294222 | 511198 |  | 560,15 | 2615,57 |
| Накладныерасходы133%ФОТ(от622417) | | | | | | | 827815 |  |  |  |  |  |  |
| Сметнаяприбыль50%ФОТ(от622 417) | | | | | | | 311209 |  |  |  |  |  |  |
| Итогоcнакладнымиисм.прибылью | | | | | | | 4544465 |  |  |  |  | 560,15 | 2615,57 |
| Итого | | | | | | | 4544465 |  |  |  |  | 560,15 | 2615,57 |
| Перевозкарабочих560,15/8/4\*27\*4/49\*1037,80 | | | | | | | 40040 |  |  |  |  |  |  |
| Разъезднойхарактерработ(111219+511198)\*0,087 | | | | | | | 54150 |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | | | | | | | **4638655** |  |  |  |  |  |  |
| Переводвцены2022г(синдексомМинэкономразвития)2,8%от4638655 | | | | | | | 129882 |  |  |  |  |  |  |
| **Итогопоразделу2Зимнеесодержание** | | | | | | | **4768537** |  |  |  |  | **560,15** | **2615,57** |
| Итогипоразделу3Летнеесодержаниекапитальныхмостов: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержаниеавтомобильныхдорог: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИтогоПоз.62-71 | | | | | | | 48657 | 27502 | 19589 | 205 | 1566 | 149,51 | 21,1 |
| Накладныерасходы133%ФОТ(от27707) | | | | | | | 36850 |  |  |  |  |  |  |
| Сметнаяприбыль50%ФОТ(от27 707) | | | | | | | 13854 |  |  |  |  |  |  |
| Итогоcнакладнымиисм.прибылью | | | | | | | 99361 |  |  |  |  | 149,51 | 21,1 |
| Итого | | | | | | | 99361 |  |  |  |  | 149,51 | 21,1 |
| Перевозкарабочих149,51/8/4\*27\*4/49\*1037,80 | | | | | | | 10687 |  |  |  |  |  |  |
| Разъезднойхарактерработ(27502+205)\*0,087 | | | | | | | 2411 |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | | | | | | | **112459** |  |  |  |  |  |  |
| Переводвцены2022г(синдексомМинэкономразвития)2,8%от112459 | | | | | | | 3149 |  |  |  |  |  |  |
| **Итогопоразделу3Летнеесодержаниекапитальныхмостов** | | | | | | | **115608** |  |  |  |  | **149,51** | **21,1** |
| Итогипоразделу4Зимнеесодержаниекапитальныхмостов: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержаниеавтомобильныхдорог: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИтогоПоз.72-73 | | | | | | | 66087 | 34209 | 31878 |  |  | 200,63 | 33,44 |
| Накладныерасходы133%ФОТ(от34209) | | | | | | | 45498 |  |  |  |  |  |  |
| Сметнаяприбыль50%ФОТ(от34 209) | | | | | | | 17105 |  |  |  |  |  |  |
| Итогоcнакладнымиисм.прибылью | | | | | | | 128690 |  |  |  |  | 200,63 | 33,44 |
| Итого | | | | | | | 128690 |  |  |  |  | 200,63 | 33,44 |
| Перевозкарабочих200,63/8/4\*27\*4/49\*1037,80 | | | | | | | 14341 |  |  |  |  |  |  |
| Разъезднойхарактерработ(34209+0)\*0,087 | | | | | | | 2976 |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | | | | | | | **146007** |  |  |  |  |  |  |
| Переводвцены2022г(синдексомМинэкономразвития)2,8%от146007 | | | | | | | 4088 |  |  |  |  |  |  |
| **Итогопоразделу4Зимнеесодержаниекапитальныхмостов** | | | | | | | **150095** |  |  |  |  | **200,63** | **33,44** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итогипоразделу5Летнеесодержаниедеревянныхмостов: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержаниеавтомобильныхдорог: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИтогоПоз.74-81 | | | | | | | 2521 | 1392 | 1129 | 51 |  | 7,64 | 1,28 |
| Накладныерасходы133%ФОТ(от1443) | | | | | | | 1919 |  |  |  |  |  |  |
| Сметнаяприбыль50%ФОТ(от1 443) | | | | | | | 722 |  |  |  |  |  |  |
| Итогоcнакладнымиисм.прибылью | | | | | | | 5162 |  |  |  |  | 7,64 | 1,28 |
| Итого | | | | | | | 5162 |  |  |  |  | 7,64 | 1,28 |
| Перевозкарабочих7,64/8/4\*27\*4/49\*1037,80 | | | | | | | 546 |  |  |  |  |  |  |
| Разъезднойхарактерработ(1392+51)\*0,087 | | | | | | | 126 |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | | | | | | | **5834** |  |  |  |  |  |  |
| Переводвцены2022г(синдексомМинэкономразвития)2,8%от5834 | | | | | | | 163 |  |  |  |  |  |  |
| **Итогопоразделу5Летнеесодержаниедеревянныхмостов** | | | | | | | **5997** |  |  |  |  | **7,64** | **1,28** |
| Итогипоразделу6Зимнеесодержаниедеревянныхмостов: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержаниеавтомобильныхдорог: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИтогоПоз.82-83 | | | | | | | 3479 | 1801 | 1678 |  |  | 10,56 | 1,76 |
| Накладныерасходы133%ФОТ(от1801) | | | | | | | 2395 |  |  |  |  |  |  |
| Сметнаяприбыль50%ФОТ(от1 801) | | | | | | | 901 |  |  |  |  |  |  |
| Итогоcнакладнымиисм.прибылью | | | | | | | 6775 |  |  |  |  | 10,56 | 1,76 |
| Итого | | | | | | | 6775 |  |  |  |  | 10,56 | 1,76 |
| Перевозкарабочих10,56/8/4\*27\*4/49\*1037,80 | | | | | | | 755 |  |  |  |  |  |  |
| Разъезднойхарактерработ(1801+0)\*0,087 | | | | | | | 157 |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | | | | | | | **7687** |  |  |  |  |  |  |
| Переводвцены2022г(синдексомМинэкономразвития)2,8%от7687 | | | | | | | 215 |  |  |  |  |  |  |
| **Итогопоразделу6Зимнеесодержаниедеревянныхмостов** | | | | | | | **7902** |  |  |  |  | **10,56** | **1,76** |
| Итого | | | | | | | 16330002 |  |  |  |  | 4374,89 | 4851,47 |
| Втомчисле: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | 5156689 |  |  |  |  |  |  |
| Машиныимеханизмы | | | | | | | 6351519 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | 1706261 |  |  |  |  |  |  |
| Накладныерасходы | | | | | | | 2269327 |  |  |  |  |  |  |
| Сметнаяприбыль | | | | | | | 853133 |  |  |  |  |  |  |
| НДС20%от16330002 | | | | | | | 3266000 |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГОпосмете** | | | | | | | **19596002** |  |  |  |  | **4374,89** | **4851,47** |

Составил:

Прверил:

Ногина Н.Ю. ЗубареваО.Н.